Tarea Mercancías Peligrosas

Realiza la siguiente Evaluación

1. ¿Cómo debe ser un contenedor que transporte a granel mercancías peligrosas de la clase 4.3?

a) Isotermo.

b) Sin aristas.

c) Impermeable al agua.

d) Reforzado.

2. ¿Qué debe cumplir un transporte de mercancías peligrosas que se realice íntegramente dentro de España?

a) El Reglamento especial de transporte por carretera de mercancías peligrosas de 1999.

b) El ADR.

c) El ADR, salvo que el transporte no supere el ámbito de una Comunidad Autónoma.

d) El ADR, salvo que se transporten menos de 500 l o 500 kg de mercancía.

3. ¿Qué debe hacer el conductor durante la carga de mercancía peligrosa en su vehículo, si no participa en la operación?

a) Permanecer en la cabina atento a las operaciones de carga.

b) Mantenerse en las cercanías del vehículo comprobando el cargamento exacto que recibe su vehículo.

c) Aprovechar para realizar las pequeñas operaciones de mantenimiento en el vehículo que pueden ser necesarias.

d) Permanecer apartado del lugar donde se realicen las operaciones de carga.

4. ¿Qué debe hacer un conductor durante la carga de su vehículo con mercancía peligrosa si no participa en la operación?

a) Permanecer en la cabina.

b) Comprobar los mecanismos de descarga.

c) Evitar la realización de trabajos incompatibles con la seguridad de la operación.

d) Mantener el motor en marcha.

5. Según el ADR, ¿qué deberá colocarse normalmente en los contenedores que transporten mercancías peligrosas?

a) Placas-etiqueta correspondientes a los peligros de las mercancías en uno de los lados.

b) Placas-etiqueta correspondientes a los peligros de las mercancías en dos lados opuestos.

c) Placas-etiqueta correspondientes a los peligros de las mercancías en los dos costados y en la trasera del contenedor.

d) Placas-etiqueta correspondientes a los peligros de las mercancías en los dos costados y en cada extremo del contenedor.

6. ¿Qué deberá tener indicado una caja que contenga materia peligrosa?

a) El número ONU de la materia contenida precedido de la letras "UN".

b) La inscripción "PELIGRO" en, al menos, el idioma del país de origen y en inglés.

c) La inscripción "ADR" en, al menos, dos de sus caras enfrentadas.

d) La inscripción "ADR-ONU" en, al menos, dos de sus caras enfrentadas.

7. ¿Qué es el certificado de aprobación ADR?

a) Un certificado que tiene que emitir el cargador indicando el grado de llenado de una cisterna.

b) Un certificado que emite el fabricante indicando que la mercancía puede transportarse por carretera.

c) Un certificado de conformidad del vehículo con los requisitos del ADR.

d) Un certificado emitido por el expedidor indicando la correcta estiba de los bultos en un contenedor.

8. ¿Qué es obligatorio en general en un transporte de mercancías peligrosas, siempre que la ruta sea coincidente?

a) Utilizar las carreteras menos transitadas.

b) Utilizar las carreteras con menos población cercana.

c) Utilizar autopistas o autovías.

d) Se puede utilizar cualquier carretera siempre que cumpla estrictamente el ADR.

9. ¿Qué norma debe cumplir un transporte de mercancías peligrosas entre España y Alemania?

a) En el tramo interior de España, el Real Decreto 551/2006.

b) En la carta de porte debe indicarse el régimen a que se acoge el transporte en el tramo interior de España.

c) El ADR en todo momento.

d) No es aplicable el ADR al ser un transporte intracomunitario.

10. ¿Qué tipo de materia peligrosa transporta un vehículo que en el panel naranja tiene el 23 como número identificativo de peligro?

a) Un gas asfixiante.

b) Un gas a presión.

c) Un gas comburente.

d) Un gas inflamable.

